**ANEXO 2**

**(Persona natural)**

Bogotá D.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Señores

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi”

Convocatoria Pública No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ciudad

Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ declaro bajo la la gravedad de juramento que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad a que se refieren la Constitución y la Ley. Adicionalmente, manifiesto que no tengo conflictos de interés con el **INSTITUTO** o con alguna de las personas que actualmente tienen relaciones laborales vigentes con éste.

Entiéndase por conflicto de interés cualquier situación personal, familiar, profesional o de negocios que puedan influir o afectar la imparcialidad, independencia o lealtad en el desempeño o ejercicio de atribuciones o funciones propias del contrato a suscribirse, como y sin limitarse a: **a)** Que exista un negocio o relación familiar con el personal del **INSTITUTO**; **b)** Haber sido contratado en otra empresa o institución, cuyas actividades puedan estar en conflicto con las tareas que se podrían realizar en ejercicio del contrato a suscribirse; **c)** Haber preparado  o haber sido asociado con el contratista que preparó las especificaciones, dibujos, cálculos y demás documentación objeto del contrato; **d)** Haber sido contratado o haber sido planeada su contratación a futuro, para llevar a cabo tareas de supervisión o inspección del contrato a ejecutar.

La inexactitud sobre la declaración realizada constituirá causal de incumplimiento y dará derecho a que el **INSTITUTO** rechace su propuesta en el momento en que se verifique tal inexactitud. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad, incompatibilidad o situación alguna que genere un conflicto de intereses del contratista, éste declara y garantiza que notificará inmediatamente al **INSTITUTO**, con el fin de ceder a quien la Entidad designe o terminar de mutuo acuerdo el Contrato, en caso de que el mismo le sea adjudicado.

En caso de existir actualmente un conflicto de interés o que el mismo sobrevenga con posterioridad, el mismo debe ser puesto en conocimiento del **INSTITUTO** con el fin de que la situación sea estudiada por el Comité de Contratación, en caso de que sea resuelta a satisfacción por considerarse que no se ve afectada la imparcialidad, independencia o lealtad en el desempeño o ejercicio de atribuciones o funciones propias del contrato a suscribirse, podrá contratarse al proponente si éste ha cumplido con los requisitos mínimos y obtenido la calificación en la convocatoria.

Atentamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CC

**ANEXO 2**

**(Persona jurídica)**

Bogotá D.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Señores

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi”

Convocatoria Pública No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ciudad

Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con cédula de ciudadanía \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ actuando en nombre y representación de la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ identificada con NIT. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ declaro bajo la gravedad de juramento que ni yo ni la persona jurídica a la cual represento nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad a que se refieren la Constitución y la Ley. Adicionalmente, manifiesto que no tenemos conflictos de interés con el **INSTITUTO** o con alguna de las personas que actualmente tienen relaciones laborales vigentes con éste.

Entiéndase por conflicto de interés cualquier situación personal, familiar, profesional o de negocios que puedan influir o afectar la imparcialidad, independencia o lealtad en el desempeño o ejercicio de atribuciones o funciones propias del contrato a suscribirse, como y sin limitarse a: **a)** Que alguna de las personas que actualmente tienen relaciones laborales con el **INSTITUTO** sea socia o controle de alguna forma a la persona jurídica que presenta propuesta; **b)** Que exista un negocio o relación familiar con el personal del **INSTITUTO**; **c)** Haber sido contratado en otra empresa o institución, cuyas actividades puedan estar en conflicto con las tareas que se podrían realizar en ejercicio del contrato a suscribirse; **d)** Haber preparado  o haberse asociado con el contratista que preparó las especificaciones, dibujos, cálculos y demás documentación objeto del contrato; **e)** Haber sido contratado o haber sido planeada su contratación a futuro, para llevar a cabo tareas de supervisión o inspección del contrato a ejecutar.

La inexactitud sobre la declaración realizada constituirá causal de incumplimiento y dará derecho a que el **INSTITUTO** rechace su propuesta en el momento en que se verifique tal inexactitud. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad, incompatibilidad o situación alguna que genere un conflicto de intereses del contratista, éste declara y garantiza que notificará inmediatamente al **INSTITUTO**, con el fin de ceder a quien la Entidad designe o terminar de mutuo acuerdo el Contrato, en caso de que el mismo le sea adjudicado.

En caso de existir actualmente un conflicto de interés o que el mismo sobrevenga con posterioridad, el mismo debe ser puesto en conocimiento del **INSTITUTO** con el fin de que la situación sea estudiada por el Comité de Contratación, en caso de que sea resuelta a satisfacción por considerarse que no se ve afectada la imparcialidad, independencia o lealtad en el desempeño o ejercicio de atribuciones o funciones propias del contrato a suscribirse, podrá contratarse al proponente si éste ha cumplido con los requisitos mínimos y obtenido la calificación en la convocatoria.

Atentamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CC.

**ANEXO 3 – INFORMACIÓN FINANCIERA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

RAZÓN SOCIAL:

NIT:

ACTIVO

Activo corriente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Activo Fijo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Otros Activos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TOTAL ACTIVO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

UTILIDAD NETA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pasivo mediano y largo plazo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Total Pasivo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Patrimonio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Los abajo firmantes hacemos constar que los datos consignados en el presente formato son verídicos por cuanto la empresa cumple con lo dispuesto en las normas contables que la regulan y nos sometemos a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 222 de 1995, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

El contador y el revisor fiscal que firmen este formato, deberán adjuntar fotocopia de su tarjeta profesional acompañada del certificado de vigencia de su inscripción, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección.

Represéntate Legal

Nombre:

Revisor Fiscal

Nombre:

T.P.

Contador

Nombre:

T.P.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha de diligenciamiento de este Formato

**ANEXO 4 - RELACIÓN DE EXPERIENCIA DE LA PERSONA JURÍDICA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Objeto contractual** | **Contratante** | **Fecha de inicio** | **Fecha de terminación** | **Valor del contrato** | **Experiencia a la que aplica: Experiencia Mínima o Criterio 1** |
| **1** |  |  |  |  | $ |  |
| **2** |  |  |  |  | $ |  |
| **3** |  |  |  |  | $ |  |
| **4** |  |  |  |  | $ |  |
| **5** |  |  |  |  | $ |  |
| **6** |  |  |  |  | $ |  |
| **7** |  |  |  |  | $ |  |
| **8** |  |  |  |  | $ |  |
| **9** |  |  |  |  | $ |  |
| **10** |  |  |  |  | $ |  |
| **11** |  |  |  |  | $ |  |
| **12** |  |  |  |  | $ |  |
| **13** |  |  |  |  | $ |  |
| **14** |  |  |  |  | $ |  |
| **15** |  |  |  |  | $ |  |
| **16** |  |  |  |  | $ |  |

**ANEXO 5 – MODELO DE OFERTA ECONÓMICA**

**Nota 1:** Con la presentación de este anexo, el proponente de obliga a ejecutar las actividades contractuales de acuerdo con lo establecido en los estudios previos y el Anexo No. 1.

**Nota 2:** El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos para el desarrollo de todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto de la propuesta

**Nota 3: El valor del contrato está exento de IVA,** sin embargo, se incluyen los demás impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar conforme al Estatuto Tributario y normas aplicables.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN  (Corresponde a los ítems o productos contratados) | CONTRATO | | | |
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1.1.1 | Mantenimiento integral de cubierta en teja, incluye, limpieza, lavado y pintura, de todos los elementos que la compone, tejas, canales, Lima hoyas, limatesas y elementos de sujeción y anclaje, mejoras en caso que aplique, de sede Principal Leticia | M2 | 1,582 | $ | $ |
| 1.1.2 | Mantenimiento de placa colectora de aguas lluvias en cubierta: Incluye limpieza, lavado e impermeabilización de la placa externa mediante aplicación de revestimiento impermeable o manto asfáltico, según especificación técnica, con acabado final en pintura protectora color rojo, formulada para cubiertas y condiciones climáticas extremas. | M2 | 12.00 | $ | $ |
| 1.1.3 | Mantenimiento de acabado para terrazas en gravilla | M2 | 579 | $ | $ |
| 1.1.4 | Mantenimiento de placas huellas de ejes de circulación peatonal | UN | 110.00 | $ | $ |
| 1.1.5 | Recuperación de áreas internas afectadas, estuco y pintura. | M2 | 96.00 | $ | $ |
| 1.1.6 | Mantenimiento y reparación de muros perimetrales (antepechos) de terrazas, al igual que los goteros o bordillos en concreto por fisuras, incluye resanes y pintura para exteriores. | M2 | 122.00 | $ | $ |
| 1.1.7 | Demolición de piso en tablón de gres (dim, 0,25x 0,25 cm) enchape de terraza auditorio. | M2 | 33.00 | $ | $ |
| 1.1.8 | Impermeabilización de placa de terraza en concreto. | M2 | 33.00 | $ | $ |
| 1.1.9 | Suministro y reinstalación de piso en tablón de gres (dim, 0,25x 0,25 cm) | M2 | 33.00 | $ | $ |
| 1.1.10 | Mantenimiento y recuperación de fachadas externas, desde nivel cero hasta nivel de cubiertas, Incluye retiro de material deteriorado, con desprendimiento, resane con estuco plástico y aplicación de pintura de base látex con protección UV, formulada para zonas externas y resistentes a condiciones climáticas extremas, pura o diluida de acuerdo a las recomendaciones de su ficha técnica. | M2 | 2,314 | $ | $ |
| 1.1.11 | Recuperación y mantenimiento de cielos rasos en lamina de fibrocemento a doble altura. Incluye resane de juntas dilatadas y pintura formulada para zonas externas y resistentes a condiciones climáticas extremas. | M2 | 49.00 | $ | $ |
| 1.1.12 | Adecuación de bajantes de aguas lluvias deterioradas, instalación de nuevas bajantes de 4" de diámetro y mejoramiento de sistemas de suspensión y anclaje de las mismas. | ML | 20.00 | $ | $ |
| 1.1.13 | Mantenimiento y recuperación de acabados en madera, incluye; escaleras en madera, peldaños auxiliares, pasillo tipo puente peatonal elevado y puerta de entrada principal, aplicación y uso de insumos epóxido, antideslizante y resistente a la intemperie. | M2 | 65.00 | $ | $ |
| 1.1.14 | Fundición de placa en concreto reforzado con malla electrosoldada de 5mm y espesor de 8 cm, de sendero peatonal. Incluye demolición, excavación, poda de raíces de árbol adyacente, relleno y compactación de material seleccionado. | M2 | 4.00 | $ | $ |
| 1.1.15 | Apertura de regata en muro de ladrillo con un espesor mínimo de 12cm para instalación de tubería conduit de 4", incluye resane. | ML | 4.00 | $ | $ |
| 1.1.16 | Revoque 1:4 liso para muros internos y externos | M2 | 10.00 | $ | $ |
| 1.1.17 | Limpieza y eliminación de moho, en techo de cuarto de aires acondicionados, incluye restauración de pintura con propiedades anti-hongo. | M2 | 20.00 | $ | $ |
| 1.1.18 | Mantenimiento de las unidades sanitarias comprende la revisión, limpieza, ajuste y, de ser necesario, la sustitución de componentes en los sistemas hidráulicos visibles y de control. Esto incluye intervenciones en las griferías de lavamanos, válvulas de descarga empotradas en muro para sanitarios, y controles de ducha, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prevenir fugas y mantener la eficiencia del sistema de suministro y evacuación de agua en los espacios intervenidos. | UN | 14.00 | $ | $ |
| 1.1.19 | Recuperación de malla perimetral H. 2,6 mt, incluye reparación con soldadura, pintura o reemplazo según lo requiera de 7 postes de soporte espaciados a tres (3) metros entre cada uno, recuperación de malla eslabonada, o reemplazo según lo requiera, reinstalación, tendido, tiemple, aseguramiento y o reemplazo según lo requiera de alambre de púas para líneas de seguridad en parte superior de malla perimetral 70mts. | ML | 21.00 | $ | $ |
| 1.1.20 | Reforzamiento de base en concreto, para estacones existentes en la cerca perimetral, incluye excavación a una profundidad de 50cm-60cm y un diámetro mínimo de 30cm, junto a la fundición en concreto, requeridas para la labor descrita. | UND | 64.00 | $ | $ |
| 1.1.21 | Tendido, tiemple y aseguramiento de alambre de púas para líneas de cerca. | ML | 1,200.00 | $ | $ |

|  |  |
| --- | --- |
| Subtotal I: | $ |

**II - SEDE PRINCIPAL LETICIA ADECUACIONES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN  (Corresponde a los ítems o productos contratados) | CONTRATO | |
| UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1.2.1 | Sistema de drenaje de aguas lluvias, para zona externa, tipo cárcamo en concreto reforzado, incluye excavación, formaleta de encofrado, acero y concreto. | ML | 15.00 | $ | $ |
| 1.2.2 | Suministro e instalación de tubería PVC de 4” para desagüe de cárcamos hasta cajas colectoras. Incluye, soldadura, accesorios y materiales, excavación, llenos y compactación manual. | ML | 20.00 | $ | $ |
| 1.2.3 | Demolición de placa de hormigón de 20 cm de espesor, en sendero vehicular, alistamiento y acopio en lonas (no incluye retiro de escombros) | M2 | 124.00 | $ | $ |
| 1.2.4 | Suministro y compactación de capa subbase granular de 20 cm de espesor. | M3 | 25.00 | $ | $ |
| 1.2.5 | Fundición de losas de concreto 3500 PSI reforzado, E= 20cm (Incluye refuerzo parrilla d=12mm 0,30 x 0,30), acabado liso escobillado, dilatado y biselado, uso vehicular. | M2 | 124.00 | $ | $ |
| 1.2.6 | Disposición de escombros y residuos de excavación, incluye trasiego y transporte a escombrera lugar de destino. | M3 | 37.00 | $ | $ |
| 1.2.7 | Mantenimiento y recuperación de acabado en pintura vinílica base agua tipo 1 premium, para paredes filos y dilataciones de Auditorio a tres (3) (Incluye materiales, consumibles y mano de obra). | M2 | 287.00 | $ | $ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Subtotal II:** | $ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Total costos indirectos:** | | $ |
| **Administración** | 10% | $ |
| **Imprevistos** | 6% | $ |
| **Utilidad** | 7% | $ |
| **Valor total de la propuesta:** | | $ |